ПРАКТИЧАН РАД

1. ~375-380m (признаје се 350-400m – 2 бода)

(3)

1. ~ 1,2-1,5 mm



**P**

(4)



(5)

**а)**170 m2 (признаје се 160-180m – 3 бода)

(5)

**б)** 136 m3/s (признаје се 128-144 m3/s – 2 бода)

(3)